Новинка PROTON PRODUCTS

Измеритель диаметра для волочения черных и цветных проволок (Ferrous and Non-Ferrous Wire Drawing Processes)при самых тяжелых условий окружающей среды

Измерители DG2015 K XY (двухкоординатные)самые быстрые в мире с частотой сканирования 5000или 10000и 12 500измерений на ось в секунду без движущихся элементов и лазера, работающие на базе импульсных светодиодов ,и технологий ССД и ПЛИС для проволок 0.1 - 5 мм .Измерения при волочении черных и цветных проволок происходит лучше, чем 1 мкм. Измеритель снабжен пневматическим "ножом", отсекающим грязь, эмульсии, дым от измерительной камеры. Воздух подается через штуцер, снабженный гибким воздуховодом 5 м подачи чистого воздуха.